**Пројекат: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”**

**Амандман број 1. Конкурсне документације:**

**Мали грађевински радови на адаптацији 11 васпитних соба и 4 тоалета у 4 ЈЛС (Чајетина, Сјеница, Власотинце, Лебане)**

**Br. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120**

Поштовани,

Дана 20.05.2024. године, Наручилац издаје Амандман број 1. Конкурсне документације Мали грађевински радови на адаптацији 11 васпитних соба и 4 тоалета у 4 ЈЛС (Чајетина, Сјеница, Власотинце, Лебане), реф.бр. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120.

Следећи делови Конкурсне документације се мењају:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурсна документација |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA** |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **OBJEKAT: "O.Š. "Siniša Janić" - vrtić u sklopu škole u Jastrepcu**  |
| **LOKACIJA: Jastrebac, Vlasotince** |   |   |  |  |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |   |  **cena**  |  | **ukupno** |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |  |   |  |   |   |   |  |
| **1.5** | Skidanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Skinuti crep na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun paušalno. |   |  |   |   |  |  |
|  |  | pauš. | **1.00** | x |   | **=** | **0.00** |
| **1.6** | Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. |   |  |   |   |  |  |
|  |  | pauš. | **1.00** | x |   | **=** | **0.00** |
| **1.7** | Skidanje drvene krovne konstrukcije kompletno na objektu (sa nadstrešnicama). Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. |   |  |   |   |  |  |
|  |  | pauš. | **1.00** | x |   | **=** | **0.00** |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **10** | **LIMARSKI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **10.5** | Izrada i postavljanje ograde od kovanog gvožđa i livenih elemenata. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ograde očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal. Obračun paušalno. |   |  |   |   |   |  |
|  |   | pauš. | **1.00** | x |   | = | **0.00** |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **11** | **POKRIVAČKI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **11.1** | Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača i upravno na rogove za postavljanje crepa na razmaku od 33.5 cm a sve preko daščane obloge i paropropusne vodonepropusne folije. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun paušalno. |   |  |   |   |   |  |
|  |   | pauš. | **1.00** | x |   | = | **0.00** |
| **11.2** | Nabavka materijala i postavljanje falcovanog crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan proizvođača "MLADOST" Leskovac (LUX) ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Obračun paušalno.Napomena:Poziciju uraditi u svemu prema detaljima proizvođača "MLADOST" Leskovac ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. |   |  |   |   |   |  |
|  |   | pauš. | **1.00** | x |   | = | **0.00** |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
|  | Амандман 1 конкурсне документације |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA** |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **OBJEKAT: "O.Š. "Siniša Janić" - vrtić u sklopu škole u Jastrepcu**  |
| **LOKACIJA: Jastrebac, Vlasotince** |   |   |  |  |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |   |  **cena**  |  | **ukupno** |
|  |  |   |  |   |   |  |  |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |  |   |  |   |   |   |  |
| **1.5** | Skidanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Skinuti crep na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |   |  |   |   |  |  |
|  |  | м2 | **15.00** | x |   | **=** | **0.00** |
| **1.6** | Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  |   |  |   |   |  |  |
|  |  | м2 | **20.00** | x |   | **=** | **0.00** |
| **1.7** | Skidanje drvene krovne konstrukcije kompletno na objektu (sa nadstrešnicama). Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  |   |  |   |   |  |  |
|  |  | м2 | **6.00** | x |   | **=** | **0.00** |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **10** | **LIMARSKI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **10.5** | Izrada i postavljanje ograde od kovanog gvožđa i livenih elemenata. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ograde očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.  |   |  |   |   |   |  |
|  |   | м1 | **26.00** | x |   | = | **0.00** |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **11** | **POKRIVAČKI RADOVI** |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |   |  |
| **11.1** | Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača i upravno na rogove za postavljanje crepa na razmaku od 33.5 cm a sve preko daščane obloge i paropropusne vodonepropusne folije. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine.  |   |  |   |   |   |  |
|  |   | м2 | **20.00** | x |   | = | **0.00** |
| **11.2** | Nabavka materijala i postavljanje falcovanog crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan proizvođača "MLADOST" Leskovac (LUX) ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Napomena:Poziciju uraditi u svemu prema detaljima proizvođača "MLADOST" Leskovac ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. |   |  |   |   |   |  |
|  |   | м2 | **10.00** | x |   | = | **0.00** |

Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене.

Потврда пријема Aмандмана број 1. Конкурсне документације број SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120 је обавезна.

С поштовањем,

Дејан Јеремић

Централна фидуцијарна јединица

Министарство финансија