**Пројекат: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”**

**Појашњење број 1. Конкурсне документације:**

**Реконструкција, доградња и изградња предшколских објеката у Крушевцу,**

**Лозници и Мерошини**

**Бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-20-58**

Поштовани,

У вези са Конкурсном документацијом Бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-20-58, Реконструкција, доградња и изградња предшколских објеката у Крушевцу, Лозници и Мерошини Бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-20-58, Наручилац издаје следеће Појашњење број 1. Предметне Конкурсне документације:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Референтни**  **део Конкурсне**  **документације** | **Питање** | **Одговор** |
| **Поглавље III, 3.8 Скоринг** | 1. У делу 3. Квалификације, под 3.8. навели сте да понуђач у важећем скоринг систему АПР-а треба да поседује скоринг минимално ББ- или бољи. Да ли група понуђача може да тај услов испуни тако што ће један од чланова конзорцијума имати захтевани скоринг? | 1. Кад је у питању Група понуђача, довољно је да један члан испуњава овај услов, с тим да тај понуђач треба да буде вођа групе понуђача. |
| **Предмер и предрачун** | 2. Обзиром да је предмером и предрачуном предвиђено извођење инсталација стабилног система аутоматске детекције и дојаве пожара, као и инсталација видео надзора и техничког обезбеђења објекта. Обзиром да у складу са важећим Законима и Правилницима наведене инсталације морају да изводе искључиво правни субјекти који су за то овлашћени, односно, да поседују лиценцу Б2 за израду инсталације дојаве пожара, као и лиценцу ЛТ3 за послове монтаже, пуштања у рад и обуке корисника за системе техничке заштите. Сматрамо да у делу услова треба да измените конкурсну документацију и захтевате горе поменуте лиценце. | 2.Моделом Уговора је предвиђено да је важећи Закон Републике Србије. Све што је Законом предвиђено се мора поштовати и конкурсном документацијом није неопходно посебно прецизирати. |
| **Предмер и предрачун** | 3. У делу предмера за објекат обданишта у Мерошини, архитектура, керамичарски радови 1.13. позиција 4. јединица мере је м2, а обзиром да се ради о сокли од керамике, требало би да буде у м1. Да ли у овом делу можете да измените предмер радова? | 3. Дати понуду према предмеру и опису радова |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | 4. Можете ли да нам кажете процењену вредност радова за сваки лот?  У делу тендерске документације под тачком 3.4.2(а) Посебно искуство у извођењу радова И управљању  уговорима навели сте да је потребно да су Понуђачи извели 3 уговора сличне по вредности . Да би адекватно одговорили на овај услов неопходна нам је процењена вредност. | 4. - Лот 1 50.000.000 РСД,  - Лот 2 120.000.000 РСД  - Лот 3 40.000.000 РСД |
| **Поглавље III, 3.7. Стандарди гаранције квалитета** | 5. Као критеријум за гаранције квалитета тражено је да понуђачи треба да имају уведене следеће стандарде: ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom; ISO 18001 (45001) – Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih; ISO 50001 – Sistem menadžmenta energijom; ISO 27001 – Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti informacija; ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine; ISO 22301 – Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja; ISO 31001 – Sistem upravljanja rizicima; ISO 41001 – Sistem menadžmenta održavanja objekata i opreme; ISO 37001 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije; Анализом садржине конкурсне документације који се односи на критеријуме у погледу достављања сертификата може се утврдити да тражени критеријум у неком делу јесте неопходан, и то у оним областима сертификације које се односе на систем менаџмента квалитетом, систем управљања заштитом животне средине и систем менаџмента заштите и безбедности запослених. Поседовањем ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 сертификата понуђач доказује да у раду поштује процесе сталног побољшања система пословања, да послује у складу са захтевима корисника и одговарајућих закона и прописа, да при раду води рачуна о заштити животне средине и заштити здравља и безбедности на раду, па је захтев Наручиоца да поред наведених стандарда мора у предметном поступку поседовати и уведене ISO 22301, ISO 31001, ISO 37001, ISO 41001, сувишан и није постављен у циљу квалитетног и благовременог извршења радова из предметне набавке, већ у циљу ограничавања конкуренције. Тражени стандарди односе се на системе менаџмента против мита, даље, одржавања објеката и опреме, управљање ризицима, континуитет пословања, па је нејасно у каквој су логичкој вези наведени стандарди са набавком, а посебно имајући у виду све друге додатне услове које захтевате (кадровски, технички, пословни и финансијски капацитет) и на који ће начин поседовање баш ових стандарда учинити да извођач радова квалитетно и благовремено изврши радове из предмета набавке? Свакако, наручилац је обавезан да предузме све потребне мере како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене штетне последице корупције и како би учесници у корупцији били кажњени у складу са законом. Законом и уговором су јасно дефинисане обавезе и права Наручиоца, понуђача као и свих осталих заинтересованих лица, те долазимо до закључка да је непотребно да Наручилац за конкретно ову јавну набавку захтева од понуђача да поседују уведене спорне стандарде јер поседовањем тих стандарда не утиче на квалитетно и благовремено извођење радова, а самим тим и на реализацију предметног пројекта. Даље, стандардима ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 Наручилац у потпуности добија систем кроз који понуђач доказује да поштује процесе сталном побољшавања система и послује у складу са захтевима корисника о одговарајућих закона и прописа, да при раду води рачуна о заштити животне средине и заштити безбедности и здравља на раду, па је захтев Наручиоца да поред наведених, понуђач мора поседовати уведене остале захтеване стандарде сувишан, и такође није постављен у циљу квалитетног и благовременог извршења радова из предмета набавке, већ у циљу ограничавања конкуренције. Нејасно је у каквој су логичкој вези спорни стандарди са предметом набавке – извођење радова на реконструкцији тротоара, и на који начин ће поседовање баш тих стандарда учинити да извођач радова квалитетно и благовремено изврши радове из предметне набавке. Такође, нејасно је уколико би дошло до проблема у пословању понуђача у кашњењу извођења радова и испуњавању уговорних обавеза, на који начин би поседовање сертификата ISO 22301 – систем менаџмента континуитета пословња могло Наручиоцу обезбедити да се потребни радови ипак изврше са његове стране боље од понуђача који у идентичној ситуацији не би имао успостављен систем менаџмента континуитета пословања. Са друге стране, Акредитационо тело Србије још није креирало шему правила за овај међународни сертификат, тако да акредитација за њих у Србији не постоји. АТС није издало ниједну акредитацију која обухвата сертификацију по захтевима стандарда ISO 22301, ISO 37001, ISO 410001, што се провером јавно доступних података може и утврдити. Према нашим сазнањима, још увек велики број потенцијалних понуђача не испуњава горе поменути услов – стандард у Србији.  Из свега напред изнетог молимо Наручиоца да усвоји нашу молбу и да из конкурсне документације избрише услов да понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда ISO 22301, ISO 31001, ISO 37001 i ISO 41001 | 5. Дати понуду према тендеру |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | 6. Молимо да појасните које су то минималне вредност из табеле 3.4.2? | 6. Видети одговор под 4.  - Лот 1 50.000.000 РСД,  - Лот 2 120.000.000 РСД  - Лот 3 40.000.000 РСД |
| **Опште** | 7. Молимо појасните нам да ли је довољно доставити само скениран примерак Декларације оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача као средство за озбиљност понуде? | 7. Да, за детаље видети Поглавље II, УП 19.1. |
| **Опште** | 8. Да ли се комплетно скенирана понуда, оверена и потписана, узкључујући и доказе доставља само у једном примерку и то електронским путем, на наведене адресе електронске поште, заштићено до момента јавног отварања понуда? | 8. Да, за детаље видети Поглавље II, УП 22.1. |
| **Опште** | 9. Да ли ће наручилац прихватити овлашћење за потписивање понуде дато лицу од стране законског заступника, оверено и потписано, уз достављен ОП образац законског заступника, без овере истог код јавног бележника? | 9. Овера документа код јавног бележника није неопходна. |
| **Опште** | 10. Да ли је понуда прихватљива ако сваку страну понуде парафирати од стране овлашћеног лица и оверити у углу? | 10. Да, за детаље видети Поглавље I, УП 20.2.-20.4. |
| **Поглавље III, 3.7. Стандарди гаранције квалитета** | 11. У делу додатних услова под тачком 3.7. Стандарди гаранције квалитета, захтеван је сертификат ISO 31001. Да ли се ради о техничког грешци, обзиром да захтевани сертификат не постоји. Постоји сертификат ISO 31000 - Систем управљања ризицима. Да ли можемо доставити копију тог сертификата у циљу доказивања услова? | 11.Сертификат ISO 31000 |
| **Предмер и предрачун** | 12. Вртић у Мерошини - У делу предмера водовода и канализације, под тачком 6.09. наведен је тип батерије "самозатварајући". Шта подразумева пројектовани тип батерије, обзиром да код добављача нисмо успели да добијемо информацију да такав тип батерије постоји. Да ли се ради о сензорској батерији? | 12. Ради се о батерији која има старт-стоп функцију. Отварање је притиском на гумб. |
| **Предмер и предрачун** | 13. Вртић у Мерошини - У делу предмера водовода и канализације, предвиђена је набавка и уградња трокадера. Да ли можете ближе појаснити о каквом се трокадеру ради, четвртасти са металном решетком или овални са пластичном решетком? | 13. Ради се о овалном трокадеру са пластичном решетком |
| **Предмер и предрачун** | 14. Вртић у Мерошини - У делу предмера АГ радова, позиција 1.16.3. написано је да облога од гипс-картонских плоча мора да задовољи ватроотпорни разред. Који је разред ватроотпорности у питању? | 14. Предвиђена је ватроотпорност од 60 мин. |
| **Предмер и предрачун** | 15. У предмеру радова за термотехничке инсталације за Вртић “Голуб Мира” и Вртић “Лабуд” поз. 6 тражи се челичне бесавне цеви/ хидроиспитане / а димензије цеви су ознака за шавне цеви. Опис из тендера у прилогу:  6 Набавка,испорука и уградња челичне бешавне цеви према стандарду СРПС 10216, или СРПС 10255, хидроиспитане, комплет са спојним и помоћним материјалом. Антикорозивна заштита челичних цеви наношењем два слоја основне боје (минијума) отпорне на повишене температуре, након чишћења цеви од корозије. Рачунати и потрошни материјал за заваривање и спајање, електроде,гас, као и за заптивни материјал вешалице , обујмице, ( кучина, клингерит и сл.)  Æ 21,3 x 2,65 mm (DN15) m 500,00  Æ 26,9 x 2,65mm(DN20) m 500,00  Æ 33,7 x 3,25 mm(DN25) m 500,00  Æ 42,4 x 3,25 mm(DN32) m 400,00  Æ 48,3 x 3,25 mm(DN40) m 100,00  Молимо Вас да дефинишете које цеви да понудимо, да ли бешавне или шавне хидроиспитане, јер са оваквим описом није јасно шта треба понудити. Цене бешавних и шавних цеви се знатно разликују. | 15. СРПС ЕН 10216 - Seamless steel tubes for pressure purposes је стандард који се односи на бешавне цеви.Димензије наведене у тендеру одговарају димензијама из табеле одакле следи да је захтев из тендера БЕШАВНЕ ЦЕВИ |
| **Поглавље III, 3.5. Кључно особље** | 16. Да ли понуђач у обрасце понуде доставља доказ за запослене раднике и кључно особље? | 16. Понуђачи су у обавези да доставе доказ о ангажовању кључног особља према Закону о раду.(Уговор о раду на одређено, Уговор о раду на неодређено, Уговор о делу или уговор о обављању привремених и повремених послова).Имајући у виду да се по свим наведеним уговорима врши пријава код ПИО финда довољно је доставити и доказ о пријави – М образац. |
| **Поглавље III, 3.7. Стандарди гаранције квалитета** | 17. Да ли понуђач уз обрасце понуде доставља сертификате који су наведени у поглављу III конкурсне документације тачка 3.7.? | 17. Понуђач мора да достави сертификате који су наведени у поглављу III тачка 3.7 |
| **Предмер и предрачун** | 18. Приликом попуњавања предмера и предрачуна радова које смо добили у еxцел формату, приметили смо да су поједини делови ових фајлова закључани. те није могуће у ћелије унети јединичну цену како би аритметика била спроведена до рекапитулације, на основу које би била изражена цена понуде, а понуда била комплетно попуњена и прихватиљва.  У појединим ћелијама су уписане цифре ''0'', па би додатно стварала конфузију и обавезу овере и парафирања у случају да понуђачи желе да јединичне цене руком упишу.  Питање:  Молимо да нам доставите фајлове у које је могуће уносити јединичне цене на рачунару. | 18. Закључане су само ексел табеле и то у делу да се не могу мењати основни параметри. Понуђач може само да уписује своју вредност у табеле. |
| **Поглавље III – Критеријуми за оцењивање и**  **квалификовање** | 19. На страни 42 тачка 2.2. стоји '' У случају да поднесу понуду за више од једног лота, понуђачи треба да докажу да испуњавају кумулативне квалификационе захтеве за сваки од лотова.  Ако понуђач не задовољава кумулативне квалификационе захтеве за више о једног лота, а његове понуде су прихватљиве за више од једног лота, Наручилац ће одлучити који ће лотови бити додељени понуђачу на основу приказаних квалификација понуђача и најниже понуђене цене комбиновано за све лотове''.  Питање:  Молимо да нам појасните да ли то даље значи да понуђач може доставити доказе да испуњавају квалификационе доказе за неки од лотова, а његова понуда за према критеријуму најниже цене најповољнија за више од једног лота, Наручилац ће одлучити на основу наведених критеријума за који ће му лот доделити уговор? | 19. Ако понуђач не задовољава кумулативне квалификационе захтеве за више од једног лота, а његове понуде су прихватљиве за више од једног лота, Наручилац ће одлучити који ће лотови бити додељени понуђачу на основу приказаних квалификација понуђача и најниже понуђене цене комбиновано за све лотове. Нпр.ако је понуђач доставио понуду за лот 1 и лот 2 и за оба лота понаособ испуњава критеријуме али кумулативно не испуњава критеријуме, у зависности од најниже цене, може му бити додељен неки од та два уговора. |
| **Поглавље III, 3.5. Кључно особље** | 20. На страни 56 у делу 3.5. Кључно особље - стоји да извођач мора имати на располагању 50 запослених по 1 лоту, уз доказ да су та лица засновала радни однос са извођачем (М образац) или су код њега ангажовања по другом основу (одговарајући уговор)  Питање:  Да ли понуђач мора имати 50 запослених или ангажованих по уговору, будући да се овде помиње ''извођач''?  Питање:  Уколико је одговор потврдан, молимо да нам одговорите да ли понуђач у случају да ангажује људство, да ли је као доказ довољно да достави уговор о ангажовању?  Питање:  Да ли је прихватљива понуда уколико понуђач достави доказ да у сталном радном односу има кључно особље – инжењера имаоца две захтеване лиценце нпр. 450 и 453 и тиме задовољи тражени критеријум?  Питање:  Да ли је прихватљива понуда уколико ће стручњак за заштиту животне средине и безбедности и здравље на раду бити ангажован преко ангенције код које је стручњак запослен, лиценцирано правно лице за обављање предметне делатности и са којом понуђач има уговор о ангажовању?  Питање:  Да ли у том случају понуђач као доказ може доставити међусобно закључени уговор са другим правним лицем, решење о именовању и лиценцу за лице које обавља послове безбедности и здравља на раду уз М образац пријаве на осигурање код свог послодавца? | 20. Понуђач мора имати 50 ангажованих по ЛОТ-у и за сваког мора доставити М образац или уговор који је предвиђен Законом о раду (уговор о раду на неодређено, уговор о раду на одређено, уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова).  Видети одговор горе.  Понуда је прихватљива уколико понуђач у програму рада прикаже да се та два посла временски не поклапају.  Исто важи и за кључно особље.  По питању стручњака за животну средину, и безбедност и здравље на раду понуђач и са тим лицем мора имати уговорни однос по Закону о раду |
| **Поглавље III, 3.6. Опрема** | 21. На стр 57 - 3.6. опрема – у табели је захтеван  о под 1 камион минималне носивости 10 т, под 2 камион минималне носивости 6т.  Питање:  Да ли су одговарајућа средства за оба захтева камиони кипери који имају носивости веће од 10 и од 6 т?  Под 5 – браварски алат с важећим стручним налазом и извршеним прегледом и испитивањем опреме, а под 6 кружна тестера за сечење грађевинског материјала с важећим стручним налазом и извршеним прегледом и испитивањем опреме.  Питање:  Напомена: Према чл. 3 Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне средине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015), браварски алат НЕ ПОДЛЕЖЕ превентивним и периодичним прегледима и проверама, те сматрамо да је овај захтев непотребан.  Питање:  Уколико желите да доставимо доказ да поседујемо алат који ће бити одговарајући део опреме за извршење, молимо наведите нам који све браварски алат требамо приказати. | 21. Да.  Тражену опрему треба приказати у складу са Законом и правилницима утврђеним стрчним налазима и прегледима. |
| **Поглавље III, 3.7. Стандарди гаранције квалитета** | 22. Молимо Вас најљубазније, још једном размотрите захтеване критеријуме за стандард и гаранцију квалитета, као системе менаџмента наведене под тачком 3.7. ИСО 22301, ИСО 31001, ИСО 37001, а посебно ИСО 41001 који готово да ниједно правно лице у Републици Србији нема као уведен стандард.  Обзиром на то да нам је организовање групе понуђача ограничено на свега 5 чланова, бојимо се да конкуренција неће бити довољна, а управо са разлога овде захтеваног превеликог броја стандарда, односно сертификата за испуњеност задатог критеријума. | 22. Видети одговор под 5. |
| **Поглавље II, УП 4.1** | 23. Да ли се максималан број чланова групе односи на целокупну понуду или на сваки лот засебно? | 23. Максималан број чланова у групи понуђача за сваку понуду посебно може бити 5. |
| **Предмер и предрачун, лот 1 Крушевац** | 24. У предмер радова у групи “Земљани радови “ не могу да се унесу јединичне цене. Молимо Вас да извршите исправку предмера. | 24. Видети одговор под 18. |
| **Предмер и предрачун, лот 2 Лозница** | 25. У предмеру у делу архитектура код позиције 8.3 недостаје јединица мере.  26. У предмеру у делу архитектура ред 192, 221, 222, 229,230 и 248 су скривени (хиде).  27. У предмеру у делу машинске инсталације (II Радијаторско гријање-поз.23 и поз.24)-да ли се обрачунавају заједно или су грешком мерге-оване ћелије?  28. У предмеру у делу машинске инсталације (III Систем у машинској сали-поз.3 и поз.3.1 и поз 3.2)-није дата количина, као ни јединица мере.  29. У предмеру у делу машинске инсталације (III Систем у машинској сали-поз.19 и поз.20)- да ли се обрачунавају заједно или су грешком мерге-оване ћелије?  30. У предмеру у делу машинске инсталације (II Радијаторско гријање-поз.7)- количина је 0. Да ли је то грешка? | 25. Јединица мере је комад  26. редови 192, 221, 222, 229,230 и 248 нису предмет понуде  27.обрачунавају се заједно позиције  23. ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 24 ХИДРОПРОБА  28. Позиција 3 је заједнички опис за позиције 3.1 и 3.2. Погледати цртеж Хидрауличка шема котларнице цртеж бр 5 ознака ПЗИ-6-1-7.5-01  Позиција 3.1 Pro-Clean ПЦ500 је дефинисана  Позиција 3.2 Про-цлеан ПЦ1500 је дефинисана  29. Позиција 19 димно колено  Позиција 20 димоводна цев  Позиције су раздвојене  30. Позиција 7 термостатска глава са гасним пуњењем.... количина 180 комада је дата |
| **Предмер и предрачун, лот 3 Мерошина** | 31. У предмеру у делу 1. АГ радови, код столарских радова позиција 1 – недостаје количина.  32. У предмеру у делу 4. Електроенергетске инсталације“-Разводни ормани, позиције 1,2,3,4,5 – Да ли се цена даје за комплет ормар (ком.1) или је потребно дати и цену по елементима? | 31. Та позиција има количину 0  32. Дати збирну цену по позицијама 1,2,3,4,5 |
| **Лот 1 Крушевац** | 33. У техничком опису за вртиће Голуб мира и Лабуд, ЛОТ 1, пише да би зидови требало да буду зидани гитер блоком, док у предмеру радова пише да се зидови сидају клима блоком али у димензијама гитер блока (клима блок и гитер блок имају различите димензија).  Питање: Којим блоковима се зидају зидови? | 33. Понуду дати према опису у предмеру радова |
| **Лот 1 Крушевац** | 34. У предмеру радова за вртиће Голуб мира и Лабуд, ЛОТ 1, ставка земљаних радова 1.3.3 Ископ земље за темеље, захтева се ручни ископ за количине 260м3 тј 390м3.  Питање: Да ли је дозвољен машински ископ? | 34. Радити према технологији извођача |
| **Поглавље VIII, Општи услови уговора** | 35. Да ли се обрачун и плаћање изведених радова у месечним ситуацијама врши према глава Г. тачка 36.1 где пише да ће извођач бити плаћен за изведене количине радова према јединичној цени из предмера и предрачуна за сваку позицију или према глава Г. тачка 40.1 где пише да извођач доставља руководиоцу пројекта месечне ситуације са процењеном вредношћу извршених радова умањене за претходно одобрен кумулативни износ, на основу чега се врши плаћање? | 35. Процењена вредност извршених радова значи вредност која се добија множењем јединичне цене из предмера са количином коју је надзор проценио да је исправна. |

Молимо вас за потврду пријема Појашњења број 1. Конкурсне документације број SER-ECEC-8693YF-NCB-W-20-58.