**Пројекат: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”**

**Амандман број 2. Конкурсне документације:**

**Мали грађевински радови на адаптацији 11 васпитних соба и 4 тоалета у 4 ЈЛС (Чајетина, Сјеница, Власотинце, Лебане)**

**Br. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120**

Поштовани,

Дана 21.05.2024. године, Наручилац издаје Амандман број 2. Конкурсне документације Мали грађевински радови на адаптацији 11 васпитних соба и 4 тоалета у 4 ЈЛС (Чајетина, Сјеница, Власотинце, Лебане), реф.бр. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120.

Следећи делови Конкурсне документације се мењају:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурсна документација |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBJEKAT: "O.Š. "Siniša Janić" - vrtić u sklopu škole u Jastrepcu** | | | | | | | |
| **LOKACIJA: Jastrebac, Vlasotince** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **TESARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | Izrada složene krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš. | **1.00** | x |  | **=** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амандман 2 конкурсне документације |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBJEKAT: "O.Š. "Siniša Janić" - vrtić u sklopu škole u Jastrepcu** | | | | | | | |
| **LOKACIJA: Jastrebac, Vlasotince** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **TESARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | Izrada složene krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | **6.00** | x |  | **=** | **0.00** |

Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене.

Потврда пријема Aмандмана број 2. Конкурсне документације број SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120 је обавезна.

С поштовањем,

Дејан Јеремић

Централна фидуцијарна јединица

Министарство финансија